**Каковы правила пожарной безопасности при сжигании мусора на участке?**

|  |
| --- |
| При сжигании мусора на участке должны быть соблюдены требования к обустройству места или емкости для сжигания, расстоянию до ближайшего объекта, хвойного или лиственного леса. Нарушение требований пожарной безопасности чаще всего влечет административный штраф. |

Правообладатели земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, правообладатели территории садоводства или огородничества, обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Правообладатели участков сельскохозяйственного назначения (далее также - сельхозучастки) должны предпринимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и по своевременному сенокошению ([п. п. 67](consultantplus://offline/ref=D6A0BF8EB2C7DAF166909F0C0361C1C5F1923C9AFCFE99B005650B25ACAC3BB0882C19FBBE5D7940F2BA691DAE31CE647188DBBFD5F9ECBDfDu7G), [186](consultantplus://offline/ref=D6A0BF8EB2C7DAF166909F0C0361C1C5F1923C9AFCFE99B005650B25ACAC3BB0882C19FBBE5D7C4EF2BA691DAE31CE647188DBBFD5F9ECBDfDu7G) Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479).

При этом на территориях частных домовладений и на землях общего пользования в населенных пунктах запрещено, в частности, разводить костры и сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления. На сельхозучастках, землях запаса и землях населенных пунктов запрещено выжигать сухую траву, стернь, пожнивные остатки (за исключением рисовой соломы) ([п. п. 66](consultantplus://offline/ref=D6A0BF8EB2C7DAF166909F0C0361C1C5F1923C9AFCFE99B005650B25ACAC3BB0882C19FBBE5D7940F3BA691DAE31CE647188DBBFD5F9ECBDfDu7G), [185](consultantplus://offline/ref=D6A0BF8EB2C7DAF166909F0C0361C1C5F1923C9AFCFE99B005650B25ACAC3BB0882C19FBBE5D7C4EF1BA691DAE31CE647188DBBFD5F9ECBDfDu7G) Правил N 1479).

Использовать открытый огонь и разводить костры (например, для сжигания мусора) на сельхозучастках, землях запаса и землях населенных пунктов (за вышеуказанными исключениями) можно при соблюдении установленных требований пожарной безопасности, которые рассмотрим далее.

**Правила пожарной безопасности при сжигании мусора на участке**

Сжигать мусор на сельхозучастке, землях запаса и землях населенных пунктов разрешается в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований ([п. 2](consultantplus://offline/ref=D6A0BF8EB2C7DAF166909F0C0361C1C5F1923C9AFCFE99B005650B25ACAC3BB0882C19FBBE5C7B4AF7BA691DAE31CE647188DBBFD5F9ECBDfDu7G) Приложения N 4 к Правилам N 1479):

* место для сжигания мусора должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) глубиной не менее 0,3 м и диаметром не более 1 м или в виде площадки с прочно установленной бочкой, баком, мангалом или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, объемом не более 1 куб. м;
* место для сжигания мусора должно располагаться не ближе 50 м от ближайшего объекта, 100 м от хвойного леса (отдельных хвойных деревьев) и 30 м от лиственного леса (отдельных групп лиственных деревьев);
* территория вокруг места для сжигания мусора должна быть очищена в радиусе 10 м от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м;
* лицо, сжигающее мусор, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

При сжигании мусора в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния по отношению к ближайшем объекту, лесу, сухостойным деревьям и другим горючим материалам могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется ([п. 3](consultantplus://offline/ref=D6A0BF8EB2C7DAF166909F0C0361C1C5F1923C9AFCFE99B005650B25ACAC3BB0882C19FBBE5C7B4BF0BA691DAE31CE647188DBBFD5F9ECBDfDu7G) Приложения N 4 к Правилам N 1479).

Емкость для сжигания мусора должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть их сверху ([п. 4](consultantplus://offline/ref=D6A0BF8EB2C7DAF166909F0C0361C1C5F1923C9AFCFE99B005650B25ACAC3BB0882C19FBBE5C7B4BF3BA691DAE31CE647188DBBFD5F9ECBDfDu7G) Приложения N 4 к Правилам N 1479).

В течение всего периода сжигания мусора и до прекращения тления необходимо осуществлять контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны ([п. 8](consultantplus://offline/ref=D6A0BF8EB2C7DAF166909F0C0361C1C5F1923C9AFCFE99B005650B25ACAC3BB0882C19FBBE5C7B4BF7BA691DAE31CE647188DBBFD5F9ECBDfDu7G) Приложения N 4 к Правилам N 1479).

Сжигать мусор на участке запрещено, в частности, в следующих случаях ([п. 9](consultantplus://offline/ref=D6A0BF8EB2C7DAF166909F0C0361C1C5F1923C9AFCFE99B005650B25ACAC3BB0882C19FBBE5C7B4BF6BA691DAE31CE647188DBBFD5F9ECBDfDu7G) Приложения N 4 к Правилам N 1479):

1. если участок расположен на торфяных почвах;
2. при установлении особого противопожарного режима;
3. под кронами деревьев хвойных пород;
4. в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;
5. при превышении установленных значений скорости ветра.

В процессе сжигания мусора на участке запрещается ([п. 10](consultantplus://offline/ref=D6A0BF8EB2C7DAF166909F0C0361C1C5F1923C9AFCFE99B005650B25ACAC3BB0882C19FBBE5C7B4CF4BA691DAE31CE647188DBBFD5F9ECBDfDu7G) Приложения N 4 к Правилам N 1479):

1. сжигать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасные вещества и материалы, а также изделия и иные материалы, выделяющие при горении токсичные и высокотоксичные вещества;
2. оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);
3. располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

После сжигания мусора место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления) ([п. 11](consultantplus://offline/ref=D6A0BF8EB2C7DAF166909F0C0361C1C5F1923C9AFCFE99B005650B25ACAC3BB0882C19FBBE5C7B4CF8BA691DAE31CE647188DBBFD5F9ECBDfDu7G) Приложения N 4 к Правилам N 1479).